ZŁĄCZE W WĘŹLE 7 DŹWIGARA KRATOWEGO
 POKAZANYM NA RYSUNKU:

N

N

kg/m3
-drewno 

mm

N

mm

kg/m3
- stal 

N
Zgodnie z punktem 7.4.2 Gwoździe obciążone poprzecznie  dalej  7.4.2.3 
Złącza na gwoździe stal-drewno należy stosować reguły podane w pkt. 7.3.2. PN
Przyjęto wstępnie gwździe 4,5mm x 75mm wbijane naprzemian z obu stron węzła:

Minimalny rozstaw gwoździ wg tablicy 7.4.2.1 NORMY (w złaczach stal-drewno można przyjmować rozstawy ze współczynnikiem 0.7 podano poniżej):

Dla płytek o grubości 0,5d<g2<d należy stosować interpolację liniową w zależności od rodzaju zniszczeń (stosować wzory 7.3.2.a, 7.3.2.b, 7.3.2.c, 7.3.2.d).
Nośność obliczeniową jednociętych łączników trzpieniowych w złączach stal -drewno
w odniesieniu do jednego łącznika przymuje się jako mniejszą wartość obliczoną ze wzorów:

-wytrzymałość charakterystyczna na docisk dla drewna (wzór 7.4.2.1.a PN-B-03150)

MPa

(przyjęto z uwagi na brak danych w zadaniu, przy założeniu, przy założeniu, że występuje obciążenie krótkotrwałe w postaci oddziaływań wiatru oraz 2. klasy użytkowania konstrukcji)

- wartośći obliczeniowe na docick stali: 
- wartośći obliczeniowe na docisk drewna: drewna 

MPa

MPa
-wartość charakterystyczna momentu uplastycznienia dla gwoździ (wzór 7.4.2.1.c):

N

N

mm 

N

N

N

N

N
MINIMALNA LICZBA GWOZDZI DO ZAMOCOWANIA BELEK I KRZYŻULCÓW:

-przyjęto 8szt.
-przyjęto łącznie na PRĘT3 17szt.

-przyjęto 10szt.
MInimalna długość zakotwienia gwoździ gładkich: